|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***Designation des ouvrages*** | ***U*** | ***Quantité*** | | ***P/U en H.TVA*** | ***Montant en H.TVA*** |  |
| **01** | netoyage et transport à la décharge publique des terres excédentaire ainsi que toute suggestion de bonne exécution | ***ENS*** | ***1*** | |  |  |  |
| **02** | F/Pose de pré- scellement mur séparation b13 compris peinture vinyle au deux coté et toute suggestions de bonne exécution | ***M²*** | ***110*** | |  |  |  |
| **03** | Fourniture et pose de carreaux de faux plafond démontable 60 x 60 cm, y compris ossature de suspension ainsi que toutes sujétions de bonne exécution. | ***M2*** | ***140*** | |  |  |  |
| **04** | F/P fénétre aluminium dim (1,40\*1,2)m  y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ***U*** | ***5*** | |  |  |  |
| **05** | F/P porte aluminium dim (0,9\*2,2)m | ***U*** | ***12*** | |  |  |  |
| **06** | |  | | --- | | F/P tuyau En Multicouche DN= comprenant Tés , coude, raccord union colliers espacement de 0,50 m ,tous les accessoires nécessaires et toutes sujétions. | |  |  | |  |  |  |
| **6.1** | • Diam 15 | ***ML*** | ***15*** | |  |  |  |
| **6.2** | • Diam 20 | ***ML*** | ***15*** | |  |  |  |
| **6.3** | • Diam 32 | ***ML*** | ***1*** | |  |  |  |
| **07** | F/P Collecteur distributeur à vannes EF EC de ∅20 - 01 sortie/ EF de ∅20 et 01 sortie EC de ∅20. | ***U*** | ***1*** | |  |  |  |
| **08** | F/P Prise de courant simple encastrée 2P+T 16A/230V, y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ***U*** | ***8*** | |  |  |  |
| **09** | F/P Prise de courant simple étanche 2P+T 16A/230V ,y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ***U*** | ***2*** | |  |  |  |
| **10** | F/P câble électrique 1x2,5mm² | ***ml*** | ***25*** | |  |  |  |
| **11** | F/P câble électrique 1x1,5mm² | ***ml*** | ***25*** | |  |  |  |
| **12** | F/P câble en cuivre mise à la terre 1x2,5mm² ,y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ***ml*** | ***4*** | |  |  |  |
| **13** | Dimolition mur 15 cm et peinture vénilique le trace de dimolition | ***M2*** | ***25*** | |  |  |  |
| **14** | Extracteur d’Air Métallique 300mm Ventilation Pro. | ***U*** | ***2*** | |  |  |  |
| ***Montant total en H.TVA*** | | | |  | | |  |
| ***TVA 19%*** | | | |  | | |  |
| ***Montant Total en TTC*** | | | |  | | |  |

**أوقف هذا التفصيل الكمي والتقديري بالمبلغ الإجمالي الآتي بالدينار الجزائري المتضمن كل الرسوم (بالحروف):** .

**مـــدة الإنجــــــاز :.**................ **يــوما ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالعمل.**

**قرئ و قبل وصودق عليه**

**حرر بـ**..........في: ..............................

(المتعامل المتعاقد)

الاسم واللقب - الصفة - الختم والإمضاء

**صاحب المشروع**

**ملاحظة**: في حال أي استفسار يجب على المتعامل المتعاقد الاتصال

بالمهندس المعماري بالجامعة يوسف لبيضة .